**Inspector Marlin S (обновление ПО) v.1.6.0 29/01/2021**

***Список внесенных изменений:***

1) Исправлено оповещение о превышении скорости при контроле типом объекта БД "Камера";  
2) В раздел настроек БД добавлена настройка "Сигналы превышения", с помощью которой можно сменить спец-сигналы на сигналы другого типа или отключить их;  
3) Повторное оповещение о контроле "в спину" будет произведено за 50 м до момента проезда;  
4) Исправлены ситуации, в которых звуковой или голосовой сигнал "Объект пройден" звучал некорректно или не звучал вообще.  
  
***Процедура обновления ПО:***

1. ***Скачать файл обновления;***
2. ***Разархивировать содержимое архива;***
3. ***Скопировать содержимое архива на карту памяти, предварительно отформатированную в устройстве в корневую папку карты памяти (т.е., ни в какие папки на карте памяти не входить!);***
4. ***Установить карту памяти в устройство;***
5. ***Подключить питание устройства (обязательно!);***
6. ***На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;***
7. ***Выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;***
8. ***В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;***
9. ***После перезагрузки обязательно произвести обновление базы данных GPS координат. После успешного обновления произойдет ещё одна перезагрузка устройства;***
10. ***Обновление полностью завершено, проверить текущие версии всех составляющих ПО можно в последнем пункте меню устройства «Версия ПО».***
11. ***После обновления ПО необходимо сделать сброс настроек.***