**Inspector Marlin S (обновление ПО) v.1.3.0/RD:E2.5 28/06/19**

***Обновление ПО для Inspector Marlin S (SW:1.3.0 / RD:E2.5)***

**Внимание: В этой версии обновления ПО изменению подверглись все три составляющих прошивки устройства (SW / RD / DB). Использование других сочетаний версий каждой из составляющих может привести к некорректной работе устройства!**

**Список внесенных изменений:**

1) Модифицирована структура базы данных (DB) для корректной отработки участков контроля средней скорости (КСС), добавлены новые объекты контроля, вкл. контроль парковки и остановки;

2) Оптимизирована логика работы заставки экрана в соответствии с значением настройки "Оповещения без превышения";

3) Значение текущей скорости движения на заставке экрана теперь тоже меняет цвет в зависимости от превышения в момент контроля скорости;

4) Исправлены и добавлены некоторые звуковые оповещения в связи с проведенной модификацией ПО.

***Процедура обновления ПО:***

1. Скачать файл обновления;

2. Разархивировать содержимое архива;

3. Скопировать содержимое архива на карту памяти, предварительно отформатированную в устройстве в корневую папку карты памяти (т.е. ни в какие папки на карте памяти не входить!);

4. Установить карту памяти в устройство;

5. Подключить питание устройства (обязательно!);

6. На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;

7. Выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;

8. В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;

9. После перезагрузки необходимо произвести обновление радарной части RD. После успешного обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;

10. После перезагрузки обязательно произвести обновление базы данных GPS координат. После успешного обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;

11. Обновление полностью завершено, проверить текущие версии всех составляющих ПО можно в последнем пункте меню устройства "Версия ПО".

**ВНИМАНИЕ: После обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести сброс настроек.**