**Обновление версии ПО для Inspector Marlin S (SW:1.2.0 / RD:E2.4)**

***ВНИМАНИЕ!***

Данное обновление подходит только для модели  Inspector Marlin S ,но не предназначено для модели Inspector Marlin и Inspector Marlin A7

Эти модели не являются совместимыми, для каждой из них следует использовать только предназначенные именно для них руководства пользователя и обновления ПО!

***Список внесенных изменений:***

1) Отрегулирована чувствительность радарной части в режимах Город/Трасса:

Трасса – максимальная чувствительность;  
Город – пониженная чувствительность.

В результате дополнительно снижено количество ложных оповещений;

2) Произошло пополнение библиотеки сигнатур радарных комплексов, добавлены:

* “Вокорд-Циклоп” (оповещение: Вокорд),
* “MULTARADAR CD/CT” (оповещение: Робот),
* “Полискан”(оповещение соответствующее),
* “Автопатруль” (оповещение: Кордон);

3) Улучшен прием радарных комплексов “Скат” и “Бинар” (оповещения соответствующие).

***Процедура обновления ПО:***

**1) Скачать файл обновления;**

**2) Разархивировать содержимое архива;**

**3) Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную в устройстве(!)**

**4) Установить карту памяти в устройство;**

**5) Подключить питание устройства (обязательно!);**

**6) На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;**

**7) Клавишами MUTE/DIM выберите «кружок» для подтверждения или  «крестик» для отмены обновления;**

**8) В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;**

**9) После перезагрузки  Вы также можете произвести обновление базы данных GPS координат. После подтверждения обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;**

**10) Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.**

***ВНИМАНИЕ:***

**1) Необходимо произвести обновление как ПО, так и базы координат, включенной в обновление;**

**2) После обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести сброс настроек;**

**3) При возникновении вопросов – ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с обновленной инструкцией пользователя.**