**ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПО ДЛЯ MARLIN S (SW:1.2.0 / RD:E2.4)**

**ВНИМАНИЕ!**

**Данное обновление подходит только для модели**[**INSPECTOR MARLIN S**](http://old.rd-inspector.ru/catalog/inspector-marlin-s/)**,но не предназначено для модели**[**INSPECTOR MARLIN**](http://old.rd-inspector.ru/inspector-marlin/)**и**[**INSPECTOR MARLIN A7L**](http://old.rd-inspector.ru/catalog/inspector-marlin-a7l-2015/)

Эти модели не являются совместимыми, для каждой из них следует использовать только предназначенные именно для них руководства пользователя и обновления ПО!

***Список внесенных изменений:***

1) Отрегулирована чувствительность радарной части в режимах Город/Трасса:

Трасса — максимальная чувствительность;  
Город — пониженная чувствительность.

В результате дополнительно снижено количество ложных оповещений;

2) Произошло пополнение библиотеки сигнатур радарных комплексов, добавлены:

* «Вокорд-Циклоп» (оповещение: Вокорд),
* «MULTARADAR CD/CT» (оповещение: Робот),
* «Полискан»(оповещение соответствующее),
* «Автопатруль» (оповещение: Кордон);

3) Улучшен прием радарных комплексов «Скат» и «Бинар» (оповещения соответствующие).

**ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПО**:

1) Скачать файл обновления;

2) Разархивировать содержимое архива;

3) Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную в устройстве(!)

4) Установить карту памяти в устройство;

5) Подключить питание устройства (обязательно!);

6) На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;

7) Клавишами MUTE/DIM выберите «кружок» для подтверждения или  «крестик» для отмены обновления;

8) В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;

9) После перезагрузки  Вы также можете произвести обновление базы данных GPS координат. После подтверждения обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;

10) Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.

**ВНИМАНИЕ**:

***1) Необходимо произвести обновление как ПО, так и базы координат, включенной в обновление;***

***2) После обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести сброс настроек;***

***3) При возникновении вопросов — ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с*** [***обновленной инструкцией пользователя***](http://old.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2018/10/manual-marlin-s_2018-site.pdf)***.***