**Inspector Scat SE (Quad HD) (обновление ПО) v.2.3.1 29/01/2021**

***Список внесенных изменений:***  
   
1) Исправлены ситуации, в которых звуковой или голосовой сигнал "Объект пройден" звучал некорректно или не звучал вообще;  
2) Исправлена опечатка в названии пункта меню "Сигналы превышения"  
  
***Процедура обновления ПО:***

1. ***Скачать файл обновления;***
2. ***Разархивировать содержимое архива;***
3. ***Скопировать содержимое архива на карту памяти, предварительно отформатированную в устройстве в корневую папку карты памяти (т.е., ни в какие папки на карте памяти не входить!);***
4. ***Установить карту памяти в устройство;***
5. ***Подключить питание устройства (обязательно!);***
6. ***На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;***
7. ***Выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;***
8. ***В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;***
9. ***После перезагрузки обязательно произвести обновление базы данных GPS координат. После успешного обновления произойдет ещё одна перезагрузка устройства;***
10. ***Обновление полностью завершено, проверить текущие версии всех составляющих ПО можно в последнем пункте меню устройства «Версия ПО».***
11. ***После обновления ПО необходимо сделать сброс настроек.***